Zasady bezpieczeństwa pracy z narzędziami bartniczymi

na warsztatach bartniczych w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

1. Traktuj ostre narzędzia poważnie. Pamiętaj, że biorąc narzędzie do ręki, bierzesz odpowiedzialność za skutki jego użycia.

2. Przed użyciem narzędzi sprawdź, czy nie zagrażasz sobie ani innym.

3. Kieruj zawsze ostrze narzędzi w bezpieczną stronę.

4. Noś narzędzia blisko siebie i nie machaj nimi przy przenoszeniu.

5. Nie możesz używać narzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem i bez zgody prowadzącego warsztaty.

6. Nie zgaduj, jak się zachowa twoja skóra po kontakcie z ostrymi elementami narzędzi, nie ryzykuj pocierania palcami ostrza narzędzi celem sprawdzenia, czy jest ostre.

7. Nie zgadzaj się na użycie przez kogoś ostrych narzędzi w twojej bezpośredniej bliskości. To zbyt ważna kwestia, by miało to miejsce bez twojej zgody.

8. Nie kładź narzędzi ostrzem na beton, metal, piasek, żwir, aby ich nie stępić.

9. Nie baw się narzędziami, a przed ich użyciem dokładnie zaplanuj, co chcesz nimi zrobić. Jeśli nie wiesz, zaniechaj działania lub spytaj prowadzącego warsztaty, co i jak masz robić.

10. Pamiętaj, że ktoś nieuważny może cię nieświadomie zranić, nie podchodź więc zbyt blisko tych, którzy właśnie używają narzędzi.